Lampeggiatore a due led - Multivibratore astabile  
	Schema elettrico del circuito della faccina lampeggiante
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	Identificazione del diodo led.
[image: http://www.electronics2000.co.uk/images/data/LED.png][image: ]


	Identificazione del condensatore elettrolitico.
[image: http://www.microst.it/tutorial/images/conden8.jpg] [image: http://www.enovaz.it/public/condensatoreEV.jpg]
Identificazione del transistor.
[image: ][image: ][image: ] visto da sotto
	Identificazione delle resistenze
[image: codicecoloriresistenze][image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/4-Band_Resistor.svg/200px-4-Band_Resistor.svg.png][image: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMWVLlJSHmbBd1QeUCLO4aecG4O8vVBaezo2kmYawRALJHhhkuHw]



Disposizione dei componenti – Vista superiore - Lato Componenti
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Istruzioni di montaggio
1. Inserire la resistenza R1 da 270 ohm (colori rosso-viola-marrone-rosso) nei fori 4 e 10
2. Inserire la resistenza R4 da 270 ohm (colori rosso-viola-marrone-rosso) nei fori 5 e 11
3. Inserire la resistenza R2 da 22 Kilo ohm (colori rosso-rosso-arancione-oro) nei fori 8 e 14
4. [bookmark: _GoBack]Inserire la resistenza R3 da 22 Kilo ohm (colori rosso-rosso-arancione-oro) nei fori 9 e 15
5. Inserire in condensatore elettrolitico C1 da 22 micro Farad nei fori 12 e 13 (polo negativo nel foro 13)
6. Inserire in condensatore elettrolitico C2 da 22 micro Farad nei fori 16 e 17 (polo negativo nel foro 16)
7. Inserire i transistor TR1, come mostrato in figura, nei fori 20 – 18 – 21 (tacca di riferimento verso il foro 21)
8. Inserire i transistor TR2, come mostrato in figura, nei fori 22 – 19 – 23 (tacca di riferimento verso il foro 23)
9. Inserire il led rosso Led1, nei fori 1 e 2 (terminale lungo in foro 1)
10. Inserire il led rosso Led1, nei fori 6 e 7 (terminale lungo in foro 7)
11. Inserire il polo positivo della batteria (colore rosso) nel foro 3
12. Inserire il polo negativo della batteria (colore nero) nel foro 24
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Tabella Codice Colori
Numero di banda o
4Bande [1°[2° &
5 Bande || 3- Motipiicatore |
Nero [ 1
Marrone [1[1]1 10 1%
Rosso 2]2|2 100 2%
Arancio |3[3]3 1000
Giallo 444 10000
Verde 5]5/5] 100000
[6]66] 1000000
7|77 10000000
888 | 100000000
9199 | 1000000000
0,1 5%
Argento_ 0,01 10%
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